|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 用途 | 連結 | 數量 | 單價 |
| Arduino UNO | 主控版  訊號發射和接收都要 | http://goods.ruten.com.tw/item/show?21404244774414 | \*(1+4)  1發4接 | 320 |
| Arduino Ethernet W5100 | 讓訊號發射版能夠有連接網路的能力 | http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105315794952 | \*1 | 350 |
| NRF24L01 無線模組 | 無線通訊能力 | http://goods.ruten.com.tw/item/show?21311108470086 | \*(1+4) | 69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |